|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZ | Positionsbezeichnung | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 2N EntryCom IP Force mit HD-Kamera, 10W Lautsprecher, 1 Klingeltaster, Piktogramme und RFID-Leser vorbereitetDie 2N EntryCom IP Force ist ein wiederstandsfähiges Türkommunikationssystem im SIP Standard. Die IP Force enthält die komplette IP Sprechelektronik. Die IP Force kann mit den entsprechenden Rahmen Unterputz oder Aufputz installiert werden.* SIP Sprechelektronik mit 10W Lautsprecher und 2 integrierte Mikrofone
* Eine Direktruftaste, durchleuchtet
* Beschriftungsfeld (LED beleuchtet) je Direktruftaste
* visuelle LED Statusanzeige mit drei Piktogrammen für Rufaufbau, Sprechen und Türöffnen
* RFID-Leser vorbereitet, Leser optional
* Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/ 2A
* ein passiver Schalter - Öffner und Schließer, max. 30 V/1 A AC/DC
* ein aktiver Schalter - Ausgang 9–13 V DC/700 mA DC
* Video-Codec : H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4
* Videodarstellung: mJPEG/ RTSP
* JPEG-Auflösung 1280x960px
* Video-Auflösung: 640x480 px
* Betrachungswinkel: 135° (H), 109° (V), 145° (D)
* Empfindlichkeit: 5,6 V / lux-sec (550 nm)
* Nachtsichtfunktion
* Signalisierungsprotokoll: SIP 2.0
* Protokolle: SIP2.0, DHCP opt. 66, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF per Lizenz
* Audio-Codec: G.711, G.722, G.729 per Lizenz
* Full-Duplex-Audio
* Lautstärke einstellbar
* Konfiguration per HTML5 Webinterface oder Verwaltungssoftware (Windows)
* Fernwartung
* DHCP/ statische IP
* Schutzklasse: IP65/ IK10
* Robustes Zink- Druckgussgehäuse
* RJ45 Buchse für Netzwerkanschluss
* ein freier Steckplatz für Sabotagekontakt und I/O Modul oder Wiegand-Interface
* Zusätzliche Funktionen und G.729 Sprachcodec per Lizenzupgrade aktivierbar
* Abmessung (HxBxT): 220x95x30 mm
* Betriebstemperatur: –40 bis +60 °C
* Softwareversion für Deutschland/ Österreich

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließenFabrikat: 2NHersteller-Nr.: 9151101CHRWDLieferantennachweis:**Keil Telecom Vertriebs GmbH & Co. KG**Dohnanyistr. 3004103 LeipzigTel.: 0341-25631740Fax: 0341-25631749E-Mail: info@keil-telecom.deInternet: www.keil-telecom.de | \_\_\_\_\_ | Stck. | \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ |