|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZ | Positionsbezeichnung | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
|  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 2N EntryCom IP Safety - Notrufsprechstelle  mit 1 Pilzkopf-Taster  Die 2N EntryCom IP Safety ist ein sehr wiederstandsfähiges Notfall-Kommunikationssystem im SIP Standard. Die IP Safety enthält die komplette IP Sprechelektronik. Die IP Safety kann mit den entsprechenden Rahmen Unterputz oder Aufputz installiert werden.   * SIP Sprechelektronik mit 10W Lautsprecher und 2 integrierte Mikrofone * einem roten Pilzkopf-Taster, durchleuchtet * Farbe: RAL 2004 (orange) * Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/ 2A * ein passiver Schalter - Öffner und Schließer, max. 30 V/1 A AC/DC * ein aktiver Schalter - Ausgang 9–13 V DC/700 mA DC * Signalisierungsprotokoll: SIP 2.0 * Protokolle: SIP2.0, DHCP opt. 66, SMTP, 802.1x, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, * Audio-Codec: G.711, G.722, G.729 per Lizenz * Full-Duplex-Audio (AEC) * Lautstärke einstellbar * Konfiguration per HTML5 Webinterface oder Verwaltungssoftware (Windows) * Fernwartung * DHCP/ statische IP * Schutzklasse: IP65/ IP69K * Robustes Zink- Druckgussgehäuse * RJ45 Buchse für Netzwerkanschluss * ein freier Steckplatz für Sabotagekontakt und I/O Modul oder Wiegand-Interface * Zusätzliche Funktionen und G.729 Sprachcodec per Lizenzupgrade aktivierbar * Abmessung (HxBxT): 217x109x83 mm * Betriebstemperatur: –40 bis +55 °C * Softwareversion für Deutschland/ Österreich   Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen  Fabrikat: 2N  Hersteller-Nr.: 9152101MWD  Lieferantennachweis:  **Keil Telecom Vertriebs GmbH & Co. KG**  Dohnanyistr. 30  04103 Leipzig  Tel.: 0341-25631740  Fax: 0341-25631749  E-Mail: info@keil-telecom.de  Internet: www.keil-telecom.de | \_\_\_\_\_ | Stck. | \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ |