|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZ | Positionsbezeichnung | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 2N EntryCom IP Safety - Notrufsprechstelle mit 1 TasterDie 2N EntryCom IP Safety ist ein sehr wiederstandsfähiges Notfall-Kommunikationssystem im SIP Standard. Die IP Safety enthält die komplette IP Sprechelektronik. Die IP Safety kann mit den entsprechenden Rahmen Unterputz oder Aufputz installiert werden.* SIP Sprechelektronik mit 10W Lautsprecher und 2 integrierte Mikrofone
* eine industrielle und wasserdichte Direktruftaste, durchleuchtet
* Farbe: RAL 2004 (orange)
* Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/ 2A
* ein passiver Schalter - Öffner und Schließer, max. 30 V/1 A AC/DC
* ein aktiver Schalter - Ausgang 9–13 V DC/700 mA DC
* Signalisierungsprotokoll: SIP 2.0
* Protokolle: SIP2.0, DHCP opt. 66, SMTP, 802.1x, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog,
* Audio-Codec: G.711, G.722, G.729 per Lizenz
* Full-Duplex-Audio (AEC)
* Lautstärke einstellbar
* Konfiguration per HTML5 Webinterface oder Verwaltungssoftware (Windows)
* Fernwartung
* DHCP/ statische IP
* Schutzklasse: IP65/ IP69K
* Robustes Zink- Druckgussgehäuse
* RJ45 Buchse für Netzwerkanschluss
* ein freier Steckplatz für Sabotagekontakt und I/O Modul oder Wiegand-Interface
* Zusätzliche Funktionen und G.729 Sprachcodec per Lizenzupgrade aktivierbar
* Abmessung (HxBxT): 217x109x83 mm
* Betriebstemperatur: –40 bis +55 °C
* Softwareversion für Deutschland/ Österreich

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließenFabrikat: 2NHersteller-Nr.: 9152101WDLieferantennachweis:**Keil Telecom Vertriebs GmbH & Co. KG**Dohnanyistr. 3004103 LeipzigTel.: 0341-25631740Fax: 0341-25631749E-Mail: info@keil-telecom.deInternet: www.keil-telecom.de | \_\_\_\_\_ | Stck. | \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ |