|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZ | Positionsbezeichnung | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 2N IP Verso Basismodul - 1 RuftasteFarbe: SchwarzDie 2N EntryCom IP Verso ist ein modulares Türkommunikationssystem im SIP Standard. Das Basismodul enthält die komplette IP Sprechelektronik, kann um bis zu 30 Module ergänzt werden und ist maximal auf 146 Ruftaster ausbaubar. Das IP Verso System kann mit den entsprechenden Rahmen Unterputz, Aufputz und in Hohlwänden installiert werden.* SIP Sprechelektronik mit 2W Lautsprecher und Mikrofon
* eine Direktruftaste, durchleuchtet
* Beschriftungsfeld (LED beleuchtet) je Direktruftaste
* Statusanzeige über Piktogramme
* Busconnector zum Anschluss weiterer Module (Ruftasten, RFID, Infomodul)
* Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/ 2A
* ein NC/NO Relaiskontakt, max. 30V/ 1A AC,DC
* ein aktiver Schaltausgang 8V-12VDC/ 400mA
* Signalisierungsprotokoll: SIP 2.0
* Protokolle: SIP2.0, DHCP opt. 66, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog
* Audio-Codec: G.711, G.722, G.729 per Lizenz
* Full-Duplex-Audio
* Lautstärke einstellbar
* Konfiguration per HTML5 Webinterface oder Verwaltungssoftware (Linux oder Windows Enterprise 7)
* Fernwartung
* DHCP/ statische IP
* Schutzklasse: IP54 / IK8
* Robustes Zink- Druckgussgehäuse
* RJ45 Buchse für Netzwerkanschluss
* ein freier Steckplatz für ein Verso-Erweiterungsmodul
* ein freier Steckplatz für Sabotagekontakt und I/O Modul oder Wiegand-Interface
* Zusätzliche Funktionen und G.729 Sprachcodec per Lizenzupgrade aktivierbar
* Abmessung (HxBxT): 220x95x30 mm
* Betriebstemperatur: –40 bis +60 °C

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließenFabrikat: 2NHersteller-Nr.: 9155101BLieferantennachweis:Keil Telecom Vertriebs GmbH & Co. KGDohnanyistr. 3004103 LeipzigTel.: 0341-25631740Fax: 0341-25631749E-Mail: info@keil-telecom.deInternet: www.keil-telecom.de | \_\_\_\_\_ | Stck. | \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ |