|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZ | Positionsbezeichnung | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 2N Indoor Touch weissDer 2N Indoor Touch ist eine 7“ Touch Innensprechstelle auf Android-Basis und dient der Kommunikation mit den EntryCom IP Türsprechstellen.* 7“-Touchscreen mit Sparmodus
* Kapazitives Touchpanel 16:9
* Aufputz-Wandmontage
* Android 4.2
* LED Statusanzeige
* Elektronik, Stromversorgung über PoE (802.3af) oder 12VDC/ 2A
* Signalisierungsprotokoll: SIP 2.0
* Mikrofon: integriert
* Lausprecher: 1x2 W
* Lautstärke einstellbar
* Videoprotokolle: RTSP, MJPEG/HTTP
* Speicherkarte: MicroSD-Karte (SD-HC bis 16GB)
* DHCP/ statische IP
* RJ45 Connector
* Optional: Unlocking License zur Verwendung mit 3rd Party Applikationen z.B. Home-Automation
* Abmessung (HxBxT): 235x165x40 mm
* Betriebstemperatur: 0 bis +60 °C

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließenFabrikat: 2NHersteller-Nr.: 91378365WHLieferantennachweis:**Keil Telecom Vertriebs GmbH & Co. KG**Dohnanyistr. 3004103 LeipzigTel.: 0341-25631740Fax: 0341-25631749E-Mail: info@keil-telecom.deInternet: www.keil-telecom.de | \_\_\_\_\_ | Stck. | \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ |