|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZ | Positionsbezeichnung | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Unterputzkastenfür die Montage der 2N EntryCom Force (a/b und IP Version) oder 2N EntryCom IP Safety (a/b und IP Version) in einer Wandaussparung oder einem Hohlraum* Abmessung: 125×230×45 mm

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließenFabrikat: 2N Hersteller-Nr.: 9151001ELieferantennachweis:**Keil Telecom Vertriebs GmbH & Co. KG**Dohnanyistr. 3004103 LeipzigTel.: 0341-25631740Fax: 0341-25631749E-Mail: info@keil-telecom.deInternet: www.keil-telecom.de | \_\_\_\_\_ | Stck. | \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ |