|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZ | Positionsbezeichnung | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Frontblende für AP-Montage (2 Module)für 2N IP Verso SerieFarbe: Schwarz* passend für Verso Basismodul oder zwei Verso Einzelmodule
* Montageart: Aufputz
* Material: Zink-Druckguss
* Abmessung: 107×234×28 mm

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließenFabrikat: 2N Hersteller-Nr.: 9155022BLieferantennachweis:Keil Telecom Vertriebs GmbH & Co. KGDohnanyistr. 3004103 LeipzigTel.: 0341-25631740Fax: 0341-25631749E-Mail: info@keil-telecom.deInternet: www.keil-telecom.de | \_\_\_\_\_ | Stck. | \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ |