|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZ | Positionsbezeichnung | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
|  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Frontblende für AP-Montage (2 Module)  für 2N IP Verso Serie  Farbe: Schwarz   * passend für Verso Basismodul oder zwei Verso Einzelmodule * Montageart: Aufputz * Material: Zink-Druckguss * Abmessung: 107×234×28 mm   Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen  Fabrikat: 2N  Hersteller-Nr.: 9155022B  Lieferantennachweis:  Keil Telecom Vertriebs GmbH & Co. KG  Dohnanyistr. 30  04103 Leipzig  Tel.: 0341-25631740  Fax: 0341-25631749  E-Mail: info@keil-telecom.de  Internet: www.keil-telecom.de | \_\_\_\_\_ | Stck. | \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ |