|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZ | Positionsbezeichnung | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | RFID Kartenleser (13.56 MHz) NFC ready, Modulfür 2N EntryCom IP Force Serie* RFID Card-Reader Modul
* incl. Wiegand-Schnittstelle und Sabotagekontakt
* NFC-fähig (Near Field Communictaion)
* 2 Eingänge (logical Inputs)
* ISO14443A Mifare Classic 1k & 4k, DESFire EV1, Mini, Plus S&X, SmartMX, Ultralight, Ultralight C, SLE44R35, my-d move (SLE66Rxx), PayPass, Legic Advant
* ISO1443B Calypso, CEPAS, Moneo, SRI512, SRT512, SRI4K,SRIX4K, PicoPass, HID iCLASS,
* ISO18092, Sony FeliCa
* passend als Erweiterungsmodul für 2N EntryCom IP Force mit entsprechender Vorbereitung
* Front: Plastik schwarz mit Symboldruck
* Buskabel im Lieferumfang enthalten

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließenFabrikat: 2N Hersteller-Nr.: 9151017DLieferantennachweis:**Keil Telecom Vertriebs GmbH & Co. KG**Dohnanyistr. 3004103 LeipzigTel.: 0341-25631740Fax: 0341-25631749E-Mail: info@keil-telecom.deInternet: www.keil-telecom.de | \_\_\_\_\_ | Stck. | \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ |