|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZ | Positionsbezeichnung | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
|  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | RFID Kartenleser (13.56 MHz) NFC ready, Modul  für 2N EntryCom IP Force Serie   * RFID Card-Reader Modul * incl. Wiegand-Schnittstelle und Sabotagekontakt * NFC-fähig (Near Field Communictaion) * 2 Eingänge (logical Inputs) * ISO14443A Mifare Classic 1k & 4k, DESFire EV1, Mini, Plus S&X, SmartMX, Ultralight, Ultralight C, SLE44R35, my-d move (SLE66Rxx), PayPass, Legic Advant * ISO1443B Calypso, CEPAS, Moneo, SRI512, SRT512, SRI4K,SRIX4K, PicoPass, HID iCLASS, * ISO18092, Sony FeliCa * passend als Erweiterungsmodul für 2N EntryCom IP Force mit entsprechender Vorbereitung * Front: Plastik schwarz mit Symboldruck * Buskabel im Lieferumfang enthalten   Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen  Fabrikat: 2N  Hersteller-Nr.: 9151017D  Lieferantennachweis:  **Keil Telecom Vertriebs GmbH & Co. KG**  Dohnanyistr. 30  04103 Leipzig  Tel.: 0341-25631740  Fax: 0341-25631749  E-Mail: info@keil-telecom.de  Internet: www.keil-telecom.de | \_\_\_\_\_ | Stck. | \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ |